# 纤维支气管镜需求

1. **技术参数**

1.光学系统

 1.1视野角度≥120°

 1.2视野方向：直视

 1.3景深≥3-50mm

2.插入部

 2.1先端部外径≤4.9mm

 2.2插入管道外径≤5.0mm

 2.3有效长度≥600mm

3.钳子管道

 3.1管道内径≥2.2mm

 3.2最小可视距离≤5mm

4.弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥130°

5.全长≤900mm

6.可兼容高频电刀

7.兼容OES和EVIS系统

**二、配置清单**

纤维支气管镜1根